Натяжные потолки выгодно выделяются на фоне обычных способов отделки потолочной площади, а всё благодаря ряду преимуществ. Плёнки сохраняют привлекательный вид в течение длительного времени, не выгорают на солнце и не деформируются. Установка натяжного потолка позволяет легко скрывать дефекты перекрытия, маскировать электропроводку и другие коммуникации. Ещё один плюс – полотно надёжно защищает комнату при затоплении сверху, ведь вся вода скапливается в одном месте и легко устраняется через небольшое отверстие. К тому же натяжные системы не скрадывают высоту помещения, как подвесные конструкции. Чтобы оформление потолочного перекрытия смотрелось максимально привлекательно, необходимо знать, как выбрать натяжной потолок.

**Выбор натяжного потолка**

В зависимости от материала изготовления и типа поверхности, натяжные потолки бывают трёх видов: глянцевые, матовые, тканевые. С подробным описанием вы можете ознакомиться на странице виды потолков. Исходя из типа применяемого полотна, при монтаже могут использоваться различные расходные материалы: потолочные и разделительные профили, багеты для криволинейных участков, маскирующие ПВХ ленты, платформы под встраиваемые светильники и многое другое. Также стоит учитывать, какой лучше натяжной потолок подходит для конкретного помещения: для кухни больше всего подойдут матовые полотна нейтральных оттенков из ПВХ плёнки, которые можно легко очищать от жировых пятен, в то время, как для детской комнаты можно присмотреть яркие полотна с различными аппликациями и рисунками.

При выборе натяжного потолка крайне важно определиться с тем, какие потолочные светильники подойдут для конкретной комнаты. Купить подвесные светильники можно в том случае, если высота стен больше 2.5 метров, иначе люстра будет визуально делать помещение низким, а свет будет неравномерно распределяться по отдельным зонам. Очень популярными считаются встраиваемые светильники, которые будто сливаются с потолком. Такие осветительные устройства подходят для любых помещений, главное правильно подобрать места расположения, размеры и форму источников света.

Прежде чем осуществлять монтаж натяжного потолка, важно продумать и тип гардин. Настенные карнизы являются классическим вариантом, который подходит для любых типов конструкций. Установка изделий очень проста – они крепятся к стене дюбелями или саморезами. Данный вид карнизов отличается долговечностью и удобством эксплуатации. Отдельного внимания заслуживают скрытые потолочные гардины, которые экономят пространство и подходят даже для помещений с невысокими стенами.